目　錄

1 EZUSB 系列智慧卡讀卡機安裝

2 讀卡機自我檢測程式

3 讀卡機驅動程式移除

4 卡片插入方向

5 燈號顯示

6 故障排除

7 SIM編輯軟體

#

# 1 EZUSB 系列智慧讀卡機安裝

## 1.1 安裝硬體

將 A 型 4PIN 之 USB 接頭插入電腦的 USB 埠上

## 1.2 安裝驅動程式

步驟(1). 請將讀卡機插到電腦的 USB 埠上，如果出現"尋找新增硬體精靈"對話盒時，請按"取消"按鈕

步驟(2). 將光碟片放入光碟機中，點選"安裝驅動程式"或執行光碟片中之"autorun.exe"程式

步驟(3). 當出現"EZ100PU/EZmini/Pisces驅動程式安裝"對話盒時，按"是"按鈕

步驟(4). 當出現"請重新插入 EZUSB Series讀卡機"對話盒時，請重新插入讀卡機並按"確定"按鈕

步驟(5). 當出現"您必須重新啟動電腦，新的設定值才會生效。要現在重新啟動電腦？"對話盒時，請按"是"按鈕重新啟動系統

附註說明：系統重新啟動後，您可檢查"裝置管理員"內是否有該讀卡機，以確定是否正確安裝

# 2 讀卡機自我檢測程式

步驟(1). 執行程式集/EZUSB Utility/EZUSB Diagnostics

步驟(2). 請按下"檢測"按鈕，開始執行自我檢測程式

步驟(3). 當檢測完成後，若全部通過則表示讀卡機已安裝成功，請按下"離開"結束檢測程式

# 3 讀卡機驅動程式移除

步驟(1). 執行程式集/EZUSB Utility/Uninstall EZUSB Reader

步驟(2). 當出現"你確定要移除 EZUSB 系列智慧卡讀卡機嗎?"對話盒時，確定移除請按"是"，按"否"則取消移除

步驟(3). 當移除成功時會出現下列訊息，按"確定"結束此對話盒

# 4 卡片插入方向

EZ100PU EZmini Pisces

# 5 燈號顯示

Ÿ 黃綠燈：代表讀卡機之電源供應狀態,亮時為已接上電源

Ÿ 紅燈：代表卡片已被重置(Reset),閃爍時代表正在讀寫 IC 卡

# 6 故障排除

# 故障排除請詳見虹堡科技EZ PCSC智慧卡讀卡機FAQ

# 7 SIM 編輯軟體

本程式僅供支援 EZmini 讀卡機

## 7.1 安裝

> 步驟1 – 啟動安裝程式：點選"安裝SIM編輯軟體"或執行光碟片中SimEditor資料夾之Setup.exe，其畫面顯示如下時請按「下一步」按鈕。

>     步驟2–輸入使用者資訊：使用者資訊輸入畫面如下，請輸入使用者名稱及組織並選取程式之使用者後，按「下一步」按鈕進行程式安裝。

> 步驟3 – 設定目的資料夾：使用者可按「變更」按鈕變更目的地資料夾或按「下一步」按鈕繼續執行程式安裝。(建議使用內定之資料夾)

> 步驟4 – 確認目前設定資訊：請檢查所有的設定是否正確,若正確請按「安裝」按鈕進行程式安裝,否則按「上一步」按鈕回到前一畫面。

> 步驟5 – 完成安裝程式：當安裝程式完成後，其畫面顯示如下, 按「完成」按鈕結束安裝程式，若勾選「啟動程式」，則按「完成」按鈕後會執行SIM編輯軟體。

## 7.2 移除程式

步驟 1 –開啟控制台中之”新增/移除程式”

步驟 2 –點選” SIM編輯軟體”後依畫面指示操作即可