EZ100PU(版本 1.4.0) PC/SC智慧卡讀卡機驅動程式安裝步驟:

   1. 安裝 pcsc-lite 套件 (建議安裝 版本1.1.1 or 1.2.9). 
      此套件可以在安裝光碟找到 或者 於 http://www.linuxnet.com/middle.html下載
	安裝指令: 
		rpm -ivh pcsc-lite-1.1.1-1-redhat.i386.rpm

   2. 執行安裝程式 : ./install

   3. 重新開機
   
   4. 重新啟動後插入卡片, 若讀卡機燈號顯示為紅色, 表示安裝成功
   
   注意事項: 1. Linux Kernel 版本建議2.4以上
             2. 如果已安裝1.3.4以前版本之驅動程式, 請先移除再進行安裝
                要移除之前的版本: 
                       請移除在/etc/reader.conf內關於EZ100PU驅動程式之設定

